L410放射步驟
1.請先將Source Disk放進新的L480中，利用L480作放射工作

2.開啟桌面上的GI\tftp的資料夾，點選tftpd32.exe開啟
選到DHCP Server的頁面，並照下圖設定
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然後選Browse，選擇GI/PXEGHOST的資料夾，讓Show Dir的視窗裡有上圖所示的uni.img以及uni.pxe檔
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設定完成的話請按SAVE，但是不關閉這個視窗請點選GI/GHOSTSRV11.exe檔，開啟後會出現如下圖的視窗，請指定GI/L410/L410-WIN7.GHO這個映像檔，以及指定會話名稱為【uni】給這個排程後，直接按下"接受使用者端"即可
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接下來就可以去把L410一台一台開起來了，這時L410進到ghost應該會先出現錯誤，按下確認後會退回dos畫面，這時請再回到dos畫面後輸入GHOST後，再次進入GHOST程式，並且選擇GHOSTCast->MultiCast後，選擇會話名稱為我們上面所設定的【uni】後，即可讓L410進入等待傳送的排程。
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等到所有L410都跟GhostServer連接後，請回到GhostServer，也就是L480上觀察"已連線使用者端"是不是與現場點到的L410數目相同，相同的話請直接按下傳送開始派送映像檔即可。
